**T-One规格特性**

电源 24Vdc

功率 最大8W

模拟输入0-20mV / 4 - 20mA 1或最多2个传感器

模拟输入0 - 10V 1远程设定点或线速度

数字输入24V 2遥控

模拟输出0-10V / 4 - 20mA 1 PID扭矩控制

模拟输出0-10V 1与张力成比例信号或浮辊位置控制

数字继电器输出24Vdc / 24Vac 2用于警报

重量 400g

工作温度 0 - 50°C

IP防护等级 IP20（机壳）IP52（前部面板）

尺寸大小 109 x 109 x 67mm